主板发送数据帧结构:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | Fun\_Num | length | Lock\_Flag | Full\_Charge | Mode | Falsh\_Ready | HV\_Level | CRC | 0x5A |

手柄发送数据帧结构：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | length | Error | Skin\_Type | Lamp\_Type | Flash\_Flag | Falsh\_Times\_Level | Low\_Lamp | CRC | 0x5A |